# Sample config file for EPIA
# This will make a target directory of ./epia.512kflash

target epia.512kflash.linuxtiny
mainboard via/epia

option ROM_SIZE=512*1024
option FALLBACK_SIZE=ROM_SIZE
option MAXIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL=10
option DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL=10

romimage "fallback" 
	option USE_FALLBACK_IMAGE=1
	option ROM_IMAGE_SIZE=64*1024
	option COREBOOT_EXTRA_VERSION=".0Fallback"
#	payload /usr/share/etherboot/5.1.9pre2-lnxi-lb/tg3--ide_disk.zelf
#	payload ../../../../tg3--ide_disk.zelf	
	payload /tmp/linux.elf
end

buildrom ./coreboot.rom ROM_SIZE  "fallback"
