<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="36.995" y1="3.197" x2="45.795" y2="3.197" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.795" y1="3.197" x2="45.795" y2="13.497" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.795" y1="13.497" x2="47.395" y2="13.497" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.395" y1="13.497" x2="47.395" y2="3.197" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.395" y1="3.197" x2="56.195" y2="3.197" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.195" y1="3.197" x2="56.195" y2="13.497" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.195" y1="13.497" x2="57.795" y2="13.497" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.795" y1="13.497" x2="57.795" y2="3.197" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.795" y1="3.197" x2="70.865" y2="3.197" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.995" y1="3.197" x2="36.995" y2="13.497" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.995" y1="13.497" x2="35.395" y2="13.497" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.395" y1="13.497" x2="35.395" y2="3.197" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.395" y1="3.197" x2="28.403" y2="3.197" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.403" y1="3.197" x2="28.403" y2="48.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.403" y1="48.26" x2="70.865" y2="48.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.865" y1="48.26" x2="70.865" y2="3.197" width="0" layer="20"/>
<text>PS1 Memory Card Breakout
PCSX-Redux project
https://bit.ly/pcsx-redux</text>
<text>JLCJLCJLCJLC</text>
<text>ACK</text>
<text>CLK</text>
<text>CS</text>
<text>3v3</text>
<text>GND</text>
<text>8v</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PSX">
<packages>
<package name="PSX_MEMCARD_EDGE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="PSX" package="PSX_MEMCARD_EDGE" value="MEMORYCARD_EDGE"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="67"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PACK">
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PCLK">
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PATT">
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PMOSI">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PMISO">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="8V">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
