<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="UX60A-MB-5ST">
<description>&lt;b&gt;MINI USB Connector HI-SPEED Certified&lt;/b&gt; Metal Shield SMT Type Without Positioning Post&lt;p&gt;
Source: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf</description>
</package>
<package name="SQFP-S-10X10-44-LL">
<description>&lt;b&gt;QFP44&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
shrink quad flat pack, square</description>
</package>
<package name="UX60-MB-5S8">
<description>&lt;b&gt;MINI USB Connector HI-SPEED Certified&lt;/b&gt; Metal Shield Dip Type With Positioning Post&lt;p&gt;
Source: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf</description>
</package>
<package name="TSOP48-ADAPTER">
</package>
<package name="SOP28-LL">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE PACKAGE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP48">
<description>&lt;b&gt;48-Pin TSOP&lt;/b&gt; OCPL Type 1 (WC Package Code)&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/flash/nand/4gb_nand_m40a.pdf</description>
</package>
<package name="TSOP48-LL">
<description>&lt;b&gt;48-Lead Thin Small Outline Package (TSOP)&lt;/b&gt; 12mm x 20mm SST Package Code: EK&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40687.pdf</description>
</package>
<package name="14-SEGMENT-2">
</package>
<package name="SO-8">
<description>&lt;b&gt;SO 8 small outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP">
</package>
<package name="24X2">
</package>
<package name="TSSOP20-LL">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="UX60-MB-5ST">
<description>&lt;b&gt;MINI USB Connector HI-SPEED Certified&lt;/b&gt; Metal Shield SMT Type With Positioning Post&lt;p&gt;
Source: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf</description>
</package>
<package name="ESP-SCREEN-DIP">
</package>
<package name="RESONATOR">
</package>
<package name="5V">
</package>
<package name="3X2">
</package>
<package name="6X2">
</package>
<package name="LEVEL">
</package>
<package name="16X2">
</package>
<package name="PIOCONN">
<description>&lt;b&gt;TE CONNECTIVITY / AMP -  BUCHSE, SCSI, VERTIKAL, 68 &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&amp;DocNm=5749069&amp;DocType=Customer+Drawing&amp;DocLang=English"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23-6-LL">
</package>
<package name="PIOCONN-R">
</package>
<package name="TSOPII-54-LL">
<description>&lt;b&gt;54-pin TSOP II&lt;/b&gt; (51-85160)&lt;p&gt;
Source: CYPRESS cy7c1069av33_8.pdf</description>
</package>
<package name="PWR">
</package>
<package name="12X2">
</package>
<package name="REGMODULE">
</package>
<package name="ESP01">
</package>
<package name="TOUCH">
</package>
<package name="4X2">
</package>
<package name="REGMODULE-QSB">
</package>
<package name="2X8-SHROUDED_SMD">
<description>&lt;h3&gt;Surface Mount - 2x5 Shrouded Header&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:10&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=”https://www.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/Shrouded-10pin.pdf”&gt;Datasheet referenced for footprint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_05x2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SRN6045">
</package>
<package name="TO-220-HEATSINK">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="TQFP100">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="KF060XD">
</package>
<package name="40-DIP">
</package>
<package name="FT2232H-MINI">
</package>
<package name="DIP-32">
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="Z03A">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
National Semiconductor Z03A</description>
</package>
<package name="TO92-EBC-OVAL">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TEXAS_SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt; - DBV&lt;p&gt;
0.95 mm pitch</description>
</package>
<package name="ESP-WROOM-02">
</package>
<package name="DIP-32-L">
</package>
<package name="CH375B-BOARD">
</package>
<package name="VQFN56-LL">
</package>
<package name="SMD-JUMPER">
</package>
<package name="VQFP64">
<description>&lt;b&gt;64-lead VQVP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4136.pdf</description>
</package>
<package name="RGY">
</package>
<package name="JTAGSWITCH">
</package>
<package name="SLW4012P">
</package>
<package name="24-DIP">
</package>
<package name="8X2">
</package>
<package name="VQFP64-LL">
<description>&lt;b&gt;64-lead VQVP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4136.pdf</description>
</package>
<package name="MICRO-SDCARD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MINI-USB">
<pin name="1" direction="in"/>
<pin name="2" direction="in"/>
<pin name="3" direction="in"/>
<pin name="4" direction="in"/>
<pin name="5" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="16MBITFLASH">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="!WP"/>
<pin name="!BYTE"/>
<pin name="!RESET"/>
</symbol>
<symbol name="TP">
<pin name="TP" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CH375B">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="!RD"/>
<pin name="!WR"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="!INT"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="V3"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="UD+"/>
<pin name="UD-"/>
<pin name="RSTI"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="XO"/>
<pin name="XI"/>
<pin name="!ACT"/>
</symbol>
<symbol name="OPAMP">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="M">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="14-SEGMENT-2">
<pin name="A1"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="E1"/>
<pin name="F1"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="CA1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="E2"/>
<pin name="F2"/>
<pin name="G2"/>
<pin name="DP2"/>
<pin name="CA2"/>
</symbol>
<symbol name="74LVC573APW">
<pin name="Q0"/>
<pin name="Q1"/>
<pin name="Q2"/>
<pin name="Q3"/>
<pin name="Q4"/>
<pin name="Q5"/>
<pin name="Q6"/>
<pin name="Q7"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="LE"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="!OE"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X24">
<pin name="P0" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P24" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P25" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P26" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P27" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P28" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P29" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P30" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P31" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P32" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P33" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P34" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P35" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P36" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P37" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P38" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P39" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P40" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P41" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P42" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P43" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P44" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P45" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P46" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P23" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P47" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X3">
<pin name="P0" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P5" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="5V">
<pin name="IN-"/>
<pin name="IN+"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="5V"/>
</symbol>
<symbol name="MINI-USB-1">
<pin name="1" direction="in"/>
<pin name="2" direction="in"/>
<pin name="3" direction="in"/>
<pin name="4" direction="in"/>
<pin name="5" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CY62167EV30">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE1"/>
<pin name="CE2"/>
<pin name="!WE"/>
<pin name="!OE"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="A20"/>
</symbol>
<symbol name="USB-SHIELD">
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="S2" direction="pas"/>
<pin name="S3" direction="pas"/>
<pin name="S4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TPS54331">
<pin name="EN"/>
<pin name="SS"/>
<pin name="COMP"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="BOOT"/>
<pin name="PH"/>
<pin name="VSENSE"/>
</symbol>
<symbol name="LEVEL">
<pin name="H4"/>
<pin name="H3"/>
<pin name="HV"/>
<pin name="HG"/>
<pin name="H2"/>
<pin name="H1"/>
<pin name="L1"/>
<pin name="L2"/>
<pin name="LG"/>
<pin name="LV"/>
<pin name="L3"/>
<pin name="L4"/>
</symbol>
<symbol name="ESP-SCREEN">
<pin name="3V3"/>
<pin name="5V"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="13"/>
<pin name="12"/>
<pin name="14"/>
<pin name="27"/>
<pin name="26"/>
<pin name="25"/>
<pin name="33"/>
<pin name="32"/>
<pin name="35"/>
<pin name="34"/>
<pin name="39"/>
<pin name="38"/>
<pin name="37"/>
<pin name="36"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="15"/>
<pin name="2"/>
<pin name="0"/>
<pin name="4"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="5"/>
<pin name="18"/>
<pin name="23"/>
<pin name="19"/>
<pin name="22"/>
<pin name="21"/>
<pin name="VEXT"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X6">
<pin name="P0" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P11" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="16MBITFLASH-16BITS">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="!WE"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="!WP"/>
<pin name="RY/BY"/>
<pin name="!BYTE"/>
<pin name="!OE"/>
<pin name="!CE"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VSS1"/>
<pin name="VSS2"/>
</symbol>
<symbol name="RESONATOR">
<description>&lt;h3&gt;Resonator&lt;/h3&gt;</description>
<pin name="OUTPUT" direction="pas"/>
<pin name="VDD" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X16">
<pin name="P0" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P23" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P24" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P25" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P26" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P27" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P28" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P29" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P30" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P31" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MV">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="93LC56A/B">
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="DI"/>
<pin name="DO"/>
</symbol>
<symbol name="2048KX8">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="I/O00"/>
<pin name="I/O01"/>
<pin name="I/O02"/>
<pin name="I/O03"/>
<pin name="I/O04"/>
<pin name="I/O05"/>
<pin name="I/O06"/>
<pin name="I/O07"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CE1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="+3V@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="+3V@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="A19" direction="in"/>
<pin name="A20" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="+3V@3" direction="pwr"/>
<pin name="+3V@4" direction="pwr"/>
<pin name="+3V@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="DNU" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ESP01">
<pin name="VCC"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="RX"/>
</symbol>
<symbol name="TOUCH">
<pin name="P$1"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X12">
<pin name="P0" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P23" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="74CBTLVD3245">
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B8"/>
<pin name="!OE"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X4">
<pin name="P0" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P7" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="REGMODULE">
<pin name="VIN"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="EN"/>
</symbol>
<symbol name="CONN_08X2">
<description>&lt;h3&gt;10 Pin Connection&lt;/h3&gt;
5x2 pin layout</description>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="REG1118">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="L-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FT2232H-MINI">
<pin name="VIO"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="RESET#"/>
<pin name="EECS"/>
<pin name="EECLK"/>
<pin name="EEDATA"/>
<pin name="PWREN#"/>
<pin name="SUSPEND#"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="ADBUS0"/>
<pin name="ADBUS1"/>
<pin name="ADBUS2"/>
<pin name="ADBUS3"/>
<pin name="ADBUS4"/>
<pin name="ADBUS5"/>
<pin name="ADBUS6"/>
<pin name="ADBUS7"/>
<pin name="ACBUS0"/>
<pin name="ACBUS1"/>
<pin name="ACBUS2"/>
<pin name="ACBUS3"/>
<pin name="ACBUS4"/>
<pin name="ACBUS5"/>
<pin name="ACBUS6"/>
<pin name="ACBUS7"/>
<pin name="BDBUS0"/>
<pin name="BDBUS1"/>
<pin name="BDBUS2"/>
<pin name="BDBUS3"/>
<pin name="BDBUS4"/>
<pin name="BDBUS5"/>
<pin name="BDBUS6"/>
<pin name="BDBUS7"/>
<pin name="BCBUS0"/>
<pin name="BCBUS1"/>
<pin name="BCBUS2"/>
<pin name="BCBUS3"/>
<pin name="BCBUS4"/>
<pin name="BCBUS5"/>
<pin name="BCBUS6"/>
<pin name="BCBUS7"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="V3V3"/>
</symbol>
<symbol name="XC95144XL-100">
<pin name="IO1/GTS"/>
<pin name="IO2/GTS"/>
<pin name="IO3/GTS"/>
<pin name="IO4/GTS"/>
<pin name="VCCINT@5"/>
<pin name="IO6"/>
<pin name="IO7"/>
<pin name="IO8"/>
<pin name="IO9"/>
<pin name="IO10"/>
<pin name="IO11"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="IO16"/>
<pin name="IO17"/>
<pin name="IO18"/>
<pin name="IO19"/>
<pin name="IO20"/>
<pin name="GND@21"/>
<pin name="IO22/GCK"/>
<pin name="IO23/GCK"/>
<pin name="IO24"/>
<pin name="IO25"/>
<pin name="VCCIO@26"/>
<pin name="IO27/GCK"/>
<pin name="IO28"/>
<pin name="IO29"/>
<pin name="IO30"/>
<pin name="GND@31"/>
<pin name="IO32"/>
<pin name="IO33"/>
<pin name="IO34"/>
<pin name="IO35"/>
<pin name="IO36"/>
<pin name="IO37"/>
<pin name="VCCIO@38"/>
<pin name="IO39"/>
<pin name="IO40"/>
<pin name="IO41"/>
<pin name="IO42"/>
<pin name="IO43"/>
<pin name="GND@44"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="IO46"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="IO49"/>
<pin name="IO50"/>
<pin name="VCCIO@51"/>
<pin name="IO52"/>
<pin name="IO53"/>
<pin name="IO54"/>
<pin name="IO55"/>
<pin name="IO56"/>
<pin name="VCCINT@57"/>
<pin name="IO58"/>
<pin name="IO59"/>
<pin name="IO60"/>
<pin name="IO61"/>
<pin name="GND@62"/>
<pin name="IO63"/>
<pin name="IO64"/>
<pin name="IO65"/>
<pin name="IO66"/>
<pin name="IO67"/>
<pin name="IO68"/>
<pin name="GND@69"/>
<pin name="IO70"/>
<pin name="IO71"/>
<pin name="IO72"/>
<pin name="IO73"/>
<pin name="IO74"/>
<pin name="GND@75"/>
<pin name="IO76"/>
<pin name="IO77"/>
<pin name="IO78"/>
<pin name="IO79"/>
<pin name="IO80"/>
<pin name="IO81"/>
<pin name="IO82"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="GND@84"/>
<pin name="IO85"/>
<pin name="IO86"/>
<pin name="IO87"/>
<pin name="VCCIO@88"/>
<pin name="IO89"/>
<pin name="IO90"/>
<pin name="IO91"/>
<pin name="IO92"/>
<pin name="IO93"/>
<pin name="IO94"/>
<pin name="IO95"/>
<pin name="IO96"/>
<pin name="IO97"/>
<pin name="VCCINT@98"/>
<pin name="IO99/GSR"/>
<pin name="GND@100"/>
</symbol>
<symbol name="KF060XD">
<pin name="IN-"/>
<pin name="IN+"/>
<pin name="OUT-"/>
<pin name="OUT+"/>
</symbol>
<symbol name="EPROM-512KB">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="!CE"/>
<pin name="!OE"/>
<pin name="!BYTE"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VSS1"/>
<pin name="VSS2"/>
<pin name="A17"/>
</symbol>
<symbol name="MCP100">
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="!RST"/>
</symbol>
<symbol name="AT29C040A">
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="!WR"/>
<pin name="!RD"/>
</symbol>
<symbol name="ESP-WROOM-02">
<pin name="3V3"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="IO0"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="IO4"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="IO5"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="TOUT"/>
<pin name="IO16"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="P_GND"/>
</symbol>
<symbol name="CH375B_BOARD">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!RD"/>
<pin name="!WR"/>
<pin name="!INT"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="A0"/>
</symbol>
<symbol name="TPS54202">
<pin name="VIN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="BOOT"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="FB"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-JUMPER">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="INDUCTOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SN74CB3Q3245">
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B8"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="!OE"/>
</symbol>
<symbol name="FT2232H">
<pin name="VCCIO"/>
<pin name="VCORE"/>
<pin name="VPLL"/>
<pin name="VPHY"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="REF"/>
<pin name="RESET#"/>
<pin name="EECS"/>
<pin name="EECLK"/>
<pin name="EEDATA"/>
<pin name="OSCI"/>
<pin name="OSCO"/>
<pin name="TEST"/>
<pin name="PWREN#"/>
<pin name="SUSPEND#"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="ADBUS0"/>
<pin name="ADBUS1"/>
<pin name="ADBUS2"/>
<pin name="ADBUS3"/>
<pin name="ADBUS4"/>
<pin name="ADBUS5"/>
<pin name="ADBUS6"/>
<pin name="ADBUS7"/>
<pin name="ACBUS0"/>
<pin name="ACBUS1"/>
<pin name="ACBUS2"/>
<pin name="ACBUS3"/>
<pin name="ACBUS4"/>
<pin name="ACBUS5"/>
<pin name="ACBUS6"/>
<pin name="ACBUS7"/>
<pin name="BDBUS0"/>
<pin name="BDBUS1"/>
<pin name="BDBUS2"/>
<pin name="BDBUS3"/>
<pin name="BDBUS4"/>
<pin name="BDBUS5"/>
<pin name="BDBUS6"/>
<pin name="BDBUS7"/>
<pin name="BCBUS0"/>
<pin name="BCBUS1"/>
<pin name="BCBUS2"/>
<pin name="BCBUS3"/>
<pin name="BCBUS4"/>
<pin name="BCBUS5"/>
<pin name="BCBUS6"/>
<pin name="BCBUS7"/>
<pin name="VREGIN"/>
<pin name="VREGOUT"/>
</symbol>
<symbol name="XC9572_VQ64">
<pin name="IO1"/>
<pin name="IO2/GTS2"/>
<pin name="VCCINT@1"/>
<pin name="IO4" direction="pwr"/>
<pin name="IO5/GTS1"/>
<pin name="IO6"/>
<pin name="IO7"/>
<pin name="IO8"/>
<pin name="IO9" direction="in"/>
<pin name="IO10" direction="in"/>
<pin name="IO11" direction="in"/>
<pin name="IO17GCK3"/>
<pin name="IO18"/>
<pin name="IO19"/>
<pin name="IO20" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="IO22" direction="pwr"/>
<pin name="IO23"/>
<pin name="IO24"/>
<pin name="IO25"/>
<pin name="VCCIO@1"/>
<pin name="IO27"/>
<pin name="IO38"/>
<pin name="IO39" direction="out"/>
<pin name="IO40" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="IO42"/>
<pin name="IO43"/>
<pin name="IO44"/>
<pin name="IO45"/>
<pin name="IO46"/>
<pin name="IO47"/>
<pin name="IO48"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="VCCIO@2" direction="in"/>
<pin name="IO56"/>
<pin name="IO57"/>
<pin name="IO58"/>
<pin name="IO59"/>
<pin name="IO60"/>
<pin name="IO61"/>
<pin name="IO62"/>
<pin name="IO63"/>
<pin name="IO64/GSR"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="IO15/GCK1"/>
<pin name="IO16/GCK2"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="IO31"/>
<pin name="IO32"/>
<pin name="VCCINT@2"/>
<pin name="IO36"/>
<pin name="IO35"/>
<pin name="IO34"/>
<pin name="IO33"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="IO52"/>
<pin name="IO51"/>
<pin name="IO50"/>
<pin name="IO49"/>
</symbol>
<symbol name="JTAGSWITCH">
<pin name="P0" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="TMS" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="TDI" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="TDO" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="TCK" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="ATF22V10C-10PU">
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="IN0"/>
<pin name="IN1"/>
<pin name="IN2"/>
<pin name="IN3"/>
<pin name="IN4"/>
<pin name="IN5"/>
<pin name="IN6"/>
<pin name="IN7"/>
<pin name="IN8"/>
<pin name="IN9"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="PD"/>
<pin name="IO0"/>
<pin name="IO1"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="IO3"/>
<pin name="IO4"/>
<pin name="IO5"/>
<pin name="IO6"/>
<pin name="IO7"/>
<pin name="IO8"/>
<pin name="IO9"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X8">
<pin name="P0" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="P15" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MICRO-SDCARD">
<description>&lt;h3&gt; microSD Card&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Breaks out all standard pins from microSD spec.&lt;/p&gt;</description>
<pin name="CD/DAT3"/>
<pin name="CMD"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="DAT0"/>
<pin name="DAT1"/>
<pin name="DAT2"/>
<pin name="CD"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="16MBITFLASH-16BITS">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16MBITFLASH-16BITS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP48-ADAPTER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="P$47"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="P$48"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="P$43"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="P$45"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="RY/BY" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="P$46"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CH375B">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CH375B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ACT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RSTI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="UD+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="UD-" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16MBITFLASH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16MBITFLASH"/>
</gates>
<devices>
<device name="LONGLEAD" package="TSOP48-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOCKET" package="TSOP48-ADAPTER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="P$47"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P$45"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="P$48"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="P$46"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="P$37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="TSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="14-SEGMENT-2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="14-SEGMENT-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="14-SEGMENT-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CA1" pad="3 18"/>
<connect gate="G$1" pin="CA2" pad="8 13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="F1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="F2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CY62167EV30">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CY62167EV30"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="27 46 47"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LL" package="TSOP48-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="27 46 47"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS54331">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS54331"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PH" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENSE" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX44248">
<gates>
<gate name="A" symbol="OPAMP"/>
<gate name="B" symbol="OPAMP"/>
<gate name="VCC" symbol="M"/>
<gate name="GND" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-8">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="GND" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="VCC" pin="S" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="TP" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="24X4">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINH2X24"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="24X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="P0"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="P18" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="P19" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="P21"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="P24"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="P25"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="P26"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="P27"/>
<connect gate="G$1" pin="P28" pad="P28"/>
<connect gate="G$1" pin="P29" pad="P29"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="P30" pad="P30"/>
<connect gate="G$1" pin="P31" pad="P31"/>
<connect gate="G$1" pin="P32" pad="P32"/>
<connect gate="G$1" pin="P33" pad="P33"/>
<connect gate="G$1" pin="P34" pad="P34"/>
<connect gate="G$1" pin="P35" pad="P35"/>
<connect gate="G$1" pin="P36" pad="P36"/>
<connect gate="G$1" pin="P37" pad="P37"/>
<connect gate="G$1" pin="P38" pad="P38"/>
<connect gate="G$1" pin="P39" pad="P39"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P40" pad="P40"/>
<connect gate="G$1" pin="P41" pad="P41"/>
<connect gate="G$1" pin="P42" pad="P42"/>
<connect gate="G$1" pin="P43" pad="P43"/>
<connect gate="G$1" pin="P44" pad="P44"/>
<connect gate="G$1" pin="P45" pad="P45"/>
<connect gate="G$1" pin="P46" pad="P46"/>
<connect gate="G$1" pin="P47" pad="P47"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="P9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74CBTLVD3245">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74CBTLVD3245"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP20-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74LVC573APW">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74LVC573APW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP20-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MINI-USB-SHIELD-" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MINI USB Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MINI-USB-1"/>
<gate name="S" symbol="USB-SHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="UX60-MB-5ST" package="UX60-MB-5ST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="S" pin="S1" pad="M1"/>
<connect gate="S" pin="S2" pad="M2"/>
<connect gate="S" pin="S3" pad="M3"/>
<connect gate="S" pin="S4" pad="M4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESONATOR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RESONATOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="P4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP-SCREEN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP-SCREEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP-SCREEN-DIP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="0" pad="P28"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="P30"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="P26"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="P25"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="P21"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P29"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="33" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="34" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="35" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="36" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="37" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="38" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="39" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="P2 P34"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="P27"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="P24"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="P35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P1 P36"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="P31"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="P32"/>
<connect gate="G$1" pin="VEXT" pad="P3 P33"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="3X2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINH2X3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="3X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="P0"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="P5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="5V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="IN+"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="IN-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6X2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINH2X6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="6X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="P0"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="P9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LEVEL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LEVEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LEVEL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="H1" pad="H1"/>
<connect gate="G$1" pin="H2" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="H3" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="H4" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="HG" pad="HG"/>
<connect gate="G$1" pin="HV" pad="HV"/>
<connect gate="G$1" pin="L1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="L2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="L3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="L4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="LG" pad="LG"/>
<connect gate="G$1" pin="LV" pad="LV"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="16X2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINH2X16"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="16X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="P0"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="P18" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="P19" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="P21"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="P24"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="P25"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="P26"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="P27"/>
<connect gate="G$1" pin="P28" pad="P28"/>
<connect gate="G$1" pin="P29" pad="P29"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="P30" pad="P30"/>
<connect gate="G$1" pin="P31" pad="P31"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="P9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIOCONN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&#xD;
68-pin 1.27mm (.050 inch) pitch SCSI+ unshielded receptacle&lt;p&gt;&#xD;
right angle&lt;p&gt;&#xD;
all plastic</description>
<gates>
<gate name="-GND@1" symbol="MV"/>
<gate name="-!RESET" symbol="M"/>
<gate name="-DREQ" symbol="M"/>
<gate name="-!CS0" symbol="M"/>
<gate name="-SBEN" symbol="M"/>
<gate name="-D0" symbol="M"/>
<gate name="-D2" symbol="M"/>
<gate name="-D4" symbol="M"/>
<gate name="-D6" symbol="M"/>
<gate name="-D8" symbol="M"/>
<gate name="-D10" symbol="M"/>
<gate name="-D12" symbol="M"/>
<gate name="-D14" symbol="M"/>
<gate name="-A0" symbol="M"/>
<gate name="-A2" symbol="M"/>
<gate name="-GND@16" symbol="M"/>
<gate name="-VCC33@17" symbol="M"/>
<gate name="-VCC8@18" symbol="M"/>
<gate name="-GND@19" symbol="M"/>
<gate name="-A4" symbol="M"/>
<gate name="-A6" symbol="M"/>
<gate name="-A8" symbol="M"/>
<gate name="-A10" symbol="M"/>
<gate name="-A12" symbol="M"/>
<gate name="-A14" symbol="M"/>
<gate name="-A16" symbol="M"/>
<gate name="-A18" symbol="M"/>
<gate name="-A20" symbol="M"/>
<gate name="-A22" symbol="M"/>
<gate name="-!RD" symbol="M"/>
<gate name="-!IN2" symbol="M"/>
<gate name="-CLK" symbol="M"/>
<gate name="-BCLK" symbol="M"/>
<gate name="-GND@34" symbol="M"/>
<gate name="-GND@35" symbol="M"/>
<gate name="-DACK" symbol="M"/>
<gate name="-!IN10" symbol="M"/>
<gate name="-!WR2" symbol="M"/>
<gate name="-!CS2" symbol="M"/>
<gate name="-D1" symbol="M"/>
<gate name="-D3" symbol="M"/>
<gate name="-D5" symbol="M"/>
<gate name="-D7" symbol="M"/>
<gate name="-D9" symbol="M"/>
<gate name="-D11" symbol="M"/>
<gate name="-D13" symbol="M"/>
<gate name="-D15" symbol="M"/>
<gate name="-A1" symbol="M"/>
<gate name="-A3" symbol="M"/>
<gate name="-GND@50" symbol="M"/>
<gate name="-VCC33@51" symbol="M"/>
<gate name="-VCC8@52" symbol="M"/>
<gate name="-GND@53" symbol="M"/>
<gate name="-A5" symbol="M"/>
<gate name="-A7" symbol="M"/>
<gate name="-A9" symbol="M"/>
<gate name="-A11" symbol="M"/>
<gate name="-A13" symbol="M"/>
<gate name="-A15" symbol="M"/>
<gate name="-A17" symbol="M"/>
<gate name="-A19" symbol="M"/>
<gate name="-A21" symbol="M"/>
<gate name="-A23" symbol="M"/>
<gate name="-!WR" symbol="M"/>
<gate name="-!CS5" symbol="M"/>
<gate name="-LRCLK" symbol="M"/>
<gate name="-SDIN" symbol="M"/>
<gate name="-GND@68" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="PIOCONN-R" package="PIOCONN-R">
<connects>
<connect gate="-!CS0" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-!CS2" pin="S" pad="39"/>
<connect gate="-!CS5" pin="S" pad="65"/>
<connect gate="-!IN10" pin="S" pad="37"/>
<connect gate="-!IN2" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-!RD" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-!RESET" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-!WR" pin="S" pad="64"/>
<connect gate="-!WR2" pin="S" pad="38"/>
<connect gate="-A0" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-A1" pin="S" pad="48"/>
<connect gate="-A10" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-A11" pin="S" pad="57"/>
<connect gate="-A12" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-A13" pin="S" pad="58"/>
<connect gate="-A14" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-A15" pin="S" pad="59"/>
<connect gate="-A16" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-A17" pin="S" pad="60"/>
<connect gate="-A18" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-A19" pin="S" pad="61"/>
<connect gate="-A2" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-A20" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-A21" pin="S" pad="62"/>
<connect gate="-A22" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-A23" pin="S" pad="63"/>
<connect gate="-A3" pin="S" pad="49"/>
<connect gate="-A4" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-A5" pin="S" pad="54"/>
<connect gate="-A6" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-A7" pin="S" pad="55"/>
<connect gate="-A8" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-A9" pin="S" pad="56"/>
<connect gate="-BCLK" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-CLK" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-D0" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-D1" pin="S" pad="40"/>
<connect gate="-D10" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-D11" pin="S" pad="45"/>
<connect gate="-D12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-D13" pin="S" pad="46"/>
<connect gate="-D14" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-D15" pin="S" pad="47"/>
<connect gate="-D2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-D3" pin="S" pad="41"/>
<connect gate="-D4" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-D5" pin="S" pad="42"/>
<connect gate="-D6" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="-D7" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="-D8" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-D9" pin="S" pad="44"/>
<connect gate="-DACK" pin="S" pad="36"/>
<connect gate="-DREQ" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-GND@1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-GND@16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-GND@19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-GND@34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-GND@35" pin="S" pad="35"/>
<connect gate="-GND@50" pin="S" pad="50"/>
<connect gate="-GND@53" pin="S" pad="53"/>
<connect gate="-GND@68" pin="S" pad="68"/>
<connect gate="-LRCLK" pin="S" pad="66"/>
<connect gate="-SBEN" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-SDIN" pin="S" pad="67"/>
<connect gate="-VCC33@17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-VCC33@51" pin="S" pad="51"/>
<connect gate="-VCC8@18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-VCC8@52" pin="S" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="PIOCONN-S" package="PIOCONN">
<connects>
<connect gate="-!CS0" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-!CS2" pin="S" pad="39"/>
<connect gate="-!CS5" pin="S" pad="65"/>
<connect gate="-!IN10" pin="S" pad="37"/>
<connect gate="-!IN2" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-!RD" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-!RESET" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-!WR" pin="S" pad="64"/>
<connect gate="-!WR2" pin="S" pad="38"/>
<connect gate="-A0" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-A1" pin="S" pad="48"/>
<connect gate="-A10" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-A11" pin="S" pad="57"/>
<connect gate="-A12" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-A13" pin="S" pad="58"/>
<connect gate="-A14" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-A15" pin="S" pad="59"/>
<connect gate="-A16" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-A17" pin="S" pad="60"/>
<connect gate="-A18" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-A19" pin="S" pad="61"/>
<connect gate="-A2" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-A20" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-A21" pin="S" pad="62"/>
<connect gate="-A22" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-A23" pin="S" pad="63"/>
<connect gate="-A3" pin="S" pad="49"/>
<connect gate="-A4" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-A5" pin="S" pad="54"/>
<connect gate="-A6" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-A7" pin="S" pad="55"/>
<connect gate="-A8" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-A9" pin="S" pad="56"/>
<connect gate="-BCLK" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-CLK" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-D0" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-D1" pin="S" pad="40"/>
<connect gate="-D10" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-D11" pin="S" pad="45"/>
<connect gate="-D12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-D13" pin="S" pad="46"/>
<connect gate="-D14" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-D15" pin="S" pad="47"/>
<connect gate="-D2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-D3" pin="S" pad="41"/>
<connect gate="-D4" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-D5" pin="S" pad="42"/>
<connect gate="-D6" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="-D7" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="-D8" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-D9" pin="S" pad="44"/>
<connect gate="-DACK" pin="S" pad="36"/>
<connect gate="-DREQ" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-GND@1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-GND@16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-GND@19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-GND@34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-GND@35" pin="S" pad="35"/>
<connect gate="-GND@50" pin="S" pad="50"/>
<connect gate="-GND@53" pin="S" pad="53"/>
<connect gate="-GND@68" pin="S" pad="68"/>
<connect gate="-LRCLK" pin="S" pad="66"/>
<connect gate="-SBEN" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-SDIN" pin="S" pad="67"/>
<connect gate="-VCC33@17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-VCC33@51" pin="S" pad="51"/>
<connect gate="-VCC8@18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-VCC8@52" pin="S" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="93LC56A/B">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="93LC56A/B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-6-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CY7C1069AV33Z" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;2M x 8 Static RAM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: CYPRESS cy7c1069av33_8.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2048KX8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOPII-54-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+3V@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="+3V@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="+3V@3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="+3V@4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="+3V@5" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="CE1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O00" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O01" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O02" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O03" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O04" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O05" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O06" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O07" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="WE" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="12X2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINH2X12"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="12X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="P0"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="P18" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="P19" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="P21"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="P9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP01">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TOUCH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TOUCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TOUCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PWR">
<gates>
<gate name="GND" symbol="M"/>
<gate name="VIN" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PWR">
<connects>
<connect gate="GND" pin="S" pad="P$1"/>
<connect gate="VIN" pin="S" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4X2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINH2X4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="4X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="P0"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="P7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REGMODULE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REGMODULE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="REGMODULE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="QSB" package="REGMODULE-QSB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SRN6045">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SRN6045">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CONN_08X2" prefix="J" uservalue="yes">
<description>&lt;h3&gt;Multi connection point. Often used as Generic Header-pin footprint for 0.1 inch spaced/style header connections&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;For AVR SPI programming port, see special device with nice symbol: "AVR_SPI_PROG_5x2.dev"&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;b&gt;You can populate with any combo of single row headers, but if you'd like an exact match, check these:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/778"&gt; 2x5 AVR ICSP Male Header&lt;/a&gt; (PRT-00778)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/8506"&gt; 2x5 Pin Shrouded Header&lt;/a&gt; (PRT-08506)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;b&gt;On any of the 0.1 inch spaced packages, you can populate with these:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/116"&gt; Break Away Headers - Straight&lt;/a&gt; (PRT-00116)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/553"&gt; Break Away Male Headers - Right Angle&lt;/a&gt; (PRT-00553)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/115"&gt; Female Headers&lt;/a&gt; (PRT-00115)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/117"&gt; Break Away Headers - Machine Pin&lt;/a&gt; (PRT-00117)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/743"&gt; Break Away Female Headers - Swiss Machine Pin&lt;/a&gt; (PRT-00743)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;b&gt;Special note: the shrouded connector mates well with our 5x2 ribbon cables:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/8535"&gt; 2x5 Pin IDC Ribbon Cable&lt;/a&gt; (PRT-08535)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CONN_08X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="SHD_SMD" package="2X8-SHROUDED_SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-09508"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LD1117">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REG1118"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220-HEATSINK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="L78">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REG1118"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220-HEATSINK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC95144XL-100">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC95144XL-100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@100" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@62" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@69" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@75" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@84" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="IO1/GTS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IO10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2/GTS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IO20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22/GCK" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23/GCK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="IO24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO27/GCK" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IO28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IO29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IO3/GTS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IO30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IO32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IO34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IO35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IO36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IO37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IO39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4/GTS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="IO41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IO42" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IO43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IO46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="IO49" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IO50" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="IO52" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="IO53" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="IO54" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="IO55" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="IO56" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="IO58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="IO59" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="IO6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO60" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="IO61" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="IO63" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="IO64" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="IO65" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="IO66" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="IO67" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="IO68" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="IO7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO70" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="IO71" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="IO72" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="IO73" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="IO74" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="IO76" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="IO77" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="IO78" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="IO79" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="IO8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO80" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="IO81" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="IO82" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="IO85" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="IO86" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="IO87" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="IO89" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="IO9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IO90" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="IO91" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="IO92" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="IO93" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="IO94" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="IO95" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="IO96" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="IO97" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="IO99/GSR" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT@5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT@57" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT@98" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO@26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO@38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO@51" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO@88" pad="88"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KF060XD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KF060XD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KF060XD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT2232H-MINI">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT2232H-MINI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FT2232H-MINI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS0" pad="CN2-18"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS1" pad="CN2-17"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS2" pad="CN2-20"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS3" pad="CN2-19"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS4" pad="CN2-22"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS5" pad="CN2-24"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS6" pad="CN2-23"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS7" pad="CN2-26"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS0" pad="CN2-7"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS1" pad="CN2-10"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS2" pad="CN2-9"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS3" pad="CN2-12"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS4" pad="CN2-14"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS5" pad="CN2-13"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS6" pad="CN2-16"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS7" pad="CN2-15"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS0" pad="CN3-17"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS1" pad="CN3-16"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS2" pad="CN3-15"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS3" pad="CN3-14"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS4" pad="CN3-13"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS5" pad="CN3-11"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS6" pad="CN3-10"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS7" pad="CN3-9"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS0" pad="CN3-26"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS1" pad="CN3-25"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS2" pad="CN3-24"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS3" pad="CN3-23"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS4" pad="CN3-21"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS5" pad="CN3-20"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS6" pad="CN3-19"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS7" pad="CN3-18"/>
<connect gate="G$1" pin="EECLK" pad="CN3-6"/>
<connect gate="G$1" pin="EECS" pad="CN3-5"/>
<connect gate="G$1" pin="EEDATA" pad="CN3-7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="CN2-2 CN2-4 CN2-6 CN3-2 CN3-4"/>
<connect gate="G$1" pin="PWREN#" pad="CN3-8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="CN2-8"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSPEND#" pad="CN2-25"/>
<connect gate="G$1" pin="V3V3" pad="CN2-1 CN2-3 CN2-5"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="CN3-1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="CN3-3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="CN2-11 CN2-21 CN3-12 CN3-22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EPROM-512KB">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EPROM-512KB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="40-DIP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="P$30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCP100">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP100"/>
</gates>
<devices>
<device name="V1" package="Z03A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V2" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V3" package="TO92-EBC-OVAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS54202">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS54202"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TEXAS_SOT23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LL" package="SOT-23-6-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP-WROOM-02">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP-WROOM-02"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP-WROOM-02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="P_GND" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUT" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="P$12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AT29C040A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AT29C040A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP-32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="P24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="P31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="P25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="P28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="P29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="P30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="P26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LARGE" package="DIP-32-L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="P24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="P31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="P25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="P28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="P29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="P30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="P26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CH375B-BOARD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CH375B_BOARD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CH375B-BOARD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="CH10"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="CH12"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="CH9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="CH8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="CH11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="CH0"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="CH1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="CH2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="CH3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="CH4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="CH5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="CH6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="CH7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="CH14 CH15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="CH13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-JUMPER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD-JUMPER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD-JUMPER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JTAGSWITCH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JTAGSWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JTAGSWITCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="P0"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="TCK"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="TDI"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="TDO"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="TMS"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SLW4102P">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SLW4012P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SN74CB3Q3245">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SN74CB3Q3245"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RGY">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATF22V10C-10PU">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATF22V10C-10PU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="24-DIP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="24-DIP1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="24-DIP12"/>
<connect gate="G$1" pin="IN0" pad="24-DIP2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="24-DIP3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="24-DIP5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="24-DIP6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="24-DIP7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="24-DIP8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="24-DIP9"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="24-DIP10"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="24-DIP11"/>
<connect gate="G$1" pin="IN9" pad="24-DIP13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="24-DIP14"/>
<connect gate="G$1" pin="IO1" pad="24-DIP15"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="24-DIP16"/>
<connect gate="G$1" pin="IO3" pad="24-DIP17"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="24-DIP18"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="24-DIP19"/>
<connect gate="G$1" pin="IO6" pad="24-DIP20"/>
<connect gate="G$1" pin="IO7" pad="24-DIP21"/>
<connect gate="G$1" pin="IO8" pad="24-DIP22"/>
<connect gate="G$1" pin="IO9" pad="24-DIP23"/>
<connect gate="G$1" pin="PD" pad="24-DIP4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24-DIP24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC9572_64VQ" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;xc9536_pc44&lt;/b&gt; XC9500 In-System Programmable CPLD Family&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 34&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: xc9536_vq44.bsd</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC9572_VQ64"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VQFP64-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="IO1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IO10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15/GCK1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16/GCK2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17GCK3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2/GTS2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IO20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="IO24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IO31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IO32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IO34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IO35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IO36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IO38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IO39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="IO42" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IO43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IO44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="IO45" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="IO46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="IO47" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="IO48" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="IO49" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5/GTS1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IO50" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="IO51" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="IO52" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="IO56" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="IO57" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="IO58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="IO59" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="IO6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO60" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="IO61" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="IO62" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="IO63" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="IO64/GSR" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="IO7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT@2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO@2" pad="55"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XC9536-15VQG44C"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1193227"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K3377"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8X2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINH2X8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="8X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="P0"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="P9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT2232H">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT2232H"/>
</gates>
<devices>
<device name="VQFN56-LL" package="VQFN56-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS0" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS1" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS2" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS3" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS4" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS5" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS6" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS7" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS0" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS1" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS2" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS3" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS4" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS5" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS6" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS7" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="GND5"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS0" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS1" pad="P$46"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS2" pad="P$47"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS3" pad="P$48"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS4" pad="P$49"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS5" pad="P$51"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS6" pad="P$52"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS7" pad="P$53"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS0" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS1" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS2" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS3" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS4" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS5" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS6" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS7" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="EECLK" pad="P$56"/>
<connect gate="G$1" pin="EECS" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="EEDATA" pad="P$55"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND GND1 GND2 GND3 GND4 GND6 GND7 GND8 GND9 P$21 P$41 P$45" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCI" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCO" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="PWREN#" pad="P$54"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSPEND#" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="P$16 P$36 P$50"/>
<connect gate="G$1" pin="VCORE" pad="P$2 P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="VPHY" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="VPLL" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGOUT" pad="P$43"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VQFP64-LL" package="VQFP64-LL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS7" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS2" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS3" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS4" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS6" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS6" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EECLK" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="EECS" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="EEDATA" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1 5 11 15 25 35 47 51"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PWREN#" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSPEND#" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="20 31 42 56"/>
<connect gate="G$1" pin="VCORE" pad="12 37 64"/>
<connect gate="G$1" pin="VPHY" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VPLL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGOUT" pad="49"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VQFP64" package="VQFP64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="ACBUS7" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="ADBUS7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS2" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS3" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS4" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS6" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="BCBUS7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS6" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="BDBUS7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EECLK" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="EECS" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="EEDATA" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1 5 11 15 25 35 47 51"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PWREN#" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSPEND#" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="20 31 42 56"/>
<connect gate="G$1" pin="VCORE" pad="12 37 64"/>
<connect gate="G$1" pin="VPHY" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VPLL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGOUT" pad="49"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICRO-SDCARD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MICRO-SDCARD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICRO-SDCARD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="CD/DAT3" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT0" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT1" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT2" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$6 P$10 P$11 P$12 P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>